(\*)Campos obligatorios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE\*** |  | **EMPRESA\*** |  |
| **DIRECCION\*** |  |
| **EMAIL\*** |  | **TELÉFONO\*** |  | **FAX** |  |

**NOTA:**

Llene solamente los campos relacionados con los productos que desee cotizar.

Luego de completar la solicitud envíela por correo electrónico a: **info@trading-fonteius.com**

**Insumos industriales**

**POLIURETANO EXPANDIDO (EVERFLEX)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (ml)** |
| TF000400 | Poliuretano expandido | 15 mm ancho |  |
| TF000401 | Poliuretano expandido | 30 mm ancho |  |
| TF000402 | Poliuretano expandido | 40 mm ancho |  |
| TF000403 | Poliuretano expandido | 50 mm ancho |  |
| TF000404 | Poliuretano expandido | 70 mm ancho |  |
| TF000405 | Poliuretano expandido | 80 mm ancho |  |
| TF000406 | Poliuretano expandido | 100 mm ancho |  |
| TF000407 | Poliuretano expandido | 130 mm ancho |  |
| TF000408 | Poliuretano expandido | 160 mm ancho |  |

**PELÍCULA PROTECTORA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (ml)** |
| TF000100 | Película de polietileno para lámina de acero pintada | 1020 mm ancho |  |
| TF000101 | Película de polietileno para lámina de acero pintada | 1150 mm ancho |  |
| TF000102 | Película de polietileno para lámina de acero pintada | 1200 mm ancho |  |

**CINTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (ml)** |
| TF000200 | Cinta de polipropileno blanco | 50 mm ancho |  |
| TF000201 | Cinta de polipropileno blanco | 60 mm ancho |  |
| TF000202 | Cinta de polipropileno blanco | 70 mm ancho |  |
| TF000203 | Cinta de polipropileno blanco | 80 mm ancho |  |
| TF000204 | Cinta de polipropileno blanco | 90 mm ancho |  |

**EMBALAJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPESOR** | **DENSIDAD** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF000300 | Trocellen espuma de poliolefina |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ACERO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ANCHO** | **ESPESOR** | **ACABADO** | **TONELADAS** |
| TF000500 | Bobinas de acero para la industria |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Aislamiento térmico y acústico**

**PANEL GLAMET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010000 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/28, Espesor 1" |  |
| TF010001 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010002 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/28, Espesor 2" |  |
| TF010003 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/28, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010004 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/26, Espesor 1" |  |
| TF010005 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/26, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010006 | Panel metálico para cubierta | Glamet, Calibre 26/26, Espesor 2" |  |
| TF010007 | Panel metálico para cubierta | Glamet LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1" |  |
| TF010008 | Panel metálico para cubierta | Glamet LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010009 | Panel metálico para cubierta | Glamet LV galvanizado, Calibre 28/Vinil, Espesor 1" |  |
| TF010010 | Panel metálico para cubierta | Glamet LV galvanizado, Calibre 28/Vinil, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010011 | Panel metálico para cubierta | Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010012 | Panel metálico para cubierta | Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 3" |  |
| TF010013 | Panel metálico para cubierta | Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 4" |  |
| TF010014 | Panel metálico para cubierta | Glamet Frigo, Calibre 26/26, Espesor 6" |  |
| TF010015 | Panel metálico para cubierta | Glamet Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 3" |  |
| TF010016 | Panel metálico para cubierta | Glamet Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 4" |  |

**PANEL GLAMET** (Continuación)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010017 | Panel metálico para cubierta | Glamet Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 3" |  |
| TF010018 | Panel metálico para cubierta | Glamet Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 4" |  |
| TF010019 | Panel metálico para cubierta | Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010020 | Panel metálico para cubierta | Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 2" |  |
| TF010021 | Panel metálico para cubierta | Glamet Dry, Calibre 26/PVC, Espesor 2 1/2" |  |

**PANEL SUPERWALL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010100 | Panel metálico para muros | Superwall, Calibre 26/26, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010101 | Panel metálico para muros | Superwall, Calibre 26/26, Espesor 2" |  |
| TF010102 | Panel metálico para muros | Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010103 | Panel metálico para muros | Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 3" |  |
| TF010104 | Panel metálico para muros | Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 4" |  |
| TF010105 | Panel metálico para muros | Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 5" |  |
| TF010106 | Panel metálico para muros | Superwall Frigo, Calibre 26/26, Espesor 6" |  |
| TF010107 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010108 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 3" |  |
| TF010109 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Gofrado, Calibre 26/FRP, Espesor 4" |  |
| TF010110 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010111 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 3" |  |
| TF010112 | Panel metálico para muros | Superwall Clean Liso, Calibre 26/FRP, Espesor 4" |  |
| TF010113 | Panel metálico para muros | Superwall LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010114 | Panel metálico para muros | Superwall LV pintado, Calibre 26/Vinil, Espesor 2" |  |
| TF010115 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010116 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 2" |  |
| TF010117 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 24/26, Espesor 2 1/2" |  |
| TF010118 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010119 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 2" |  |
| TF010120 | Panel metálico para muros | Superwall Flat, Calibre 22/26, Espesor 2 1/2" |  |

**PANEL METCOPPO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010200 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010201 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 2" |  |
| TF010202 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 24/28, Espesor 4" |  |
| TF010203 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010204 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 2" |  |
| TF010205 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color terracota, Calibre 26/28, Espesor 4" |  |
| TF010206 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color 9002, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010207 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color 9002 Calibre 26/28, Espesor 2" |  |
| TF010208 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color 9010, Calibre 26/28, Espesor 1 1/2" |  |
| TF010209 | Imitación de teja acanalada tradicional | Color 9010 Calibre 26/28, Espesor 2" |  |

**CUBIERTA METÁLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010300 | Lámina acanalada tradicional Terracota | Ancho 1.00 m, Calibre 24 |  |
| TF010301 | Lámina acanalada tradicional Terracota | Ancho 1.00 m, Calibre 26 |  |
| TF010302 | Lámina acanalada tradicional color 9002 | Ancho 1.00 m, Calibre 24 |  |
| TF010303 | Lámina acanalada tradicional color 9002 | Ancho 1.00 m, Calibre 26 |  |
| TF010304 | Lámina acanalada tradicional color 9010 | Ancho 1.00 m, Calibre 24 |  |
| TF010305 | Lámina acanalada tradicional color 9010 | Ancho 1.00 m, Calibre 26 |  |
| TF010306 | Cubiertas industriales, comerciales y residenciales | Glamet, Ancho 1.00 m, Calibre 24 |  |
| TF010307 | Cubiertas industriales, comerciales y residenciales | Glamet, Ancho 1.00 m, Calibre 26 |  |

**LÁMINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  | **ESPECIFICACIÓN** | **CANTIDAD (m2)** |
| TF010400 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 20 |  |
| TF010401 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 22 |  |
| TF010402 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 24 |  |
| TF010403 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9002, Calibre 26 |  |
| TF010404 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 20 |  |
| TF010405 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 22 |  |
| TF010406 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 24 |  |
| TF010407 | Lámina lisa | Ancho 1.22 m, Color 9010, Calibre 26 |  |

**PUERTAS SECCIONALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  |
| TF010500 | Puertas residenciales, comerciales e industriales |
| **ANCHO (m)** | **ALTO (m)** | **UNIDADES** | **DETALLES DEL PRODUCTO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Cámaras frigoríficas**

**CÁMARAS FRIGORÍFICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN**  |
| TF020000 | para refrigeración o congelación |
|  | **TIPO\*** | **ESPESOR PANEL (m)** | **ALTO (m)** | **ANCHO (m)** | **PROFUNDIDAD (m)** | **UNIDADES** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  | **DETALLES DEL PRODUCTO** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

**\*** Los tipos de cámara frigorífica pueden ser: Congelación o Refrigeración

**PUERTA ABATIBLE PARA CÁMARA FRIGORÍFICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **ESPECIFICACIÓN** | **UNIDADES** |
| TF020100 | Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020101 | Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020102 | Refrigeración, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020103 | Refrigeración, Acero Inoxidable, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020104 | Refrigeración, Acero Inoxidable, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020105 | Refrigeración, Acero Inoxidable, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020106 | Refrigeración, Acero Galvanizado, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020107 | Refrigeración, Acero Galvanizado, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020108 | Refrigeración, Acero Galvanizado, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020109 | Refrigeración, Aluminio Stucco, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020110 | Refrigeración, Aluminio Stucco, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020111 | Refrigeración, Aluminio Stucco, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020112 | Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020113 | Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020114 | Congelación, Acero esmaltado color Blanco poliéster, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020115 | Congelación, Acero Inoxidable, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020116 | Congelación, Acero Inoxidable, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020117 | Congelación, Acero Inoxidable, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020118 | Congelación, Acero Galvanizado, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020119 | Congelación, Acero Galvanizado, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020120 | Congelación, Acero Galvanizado, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |
| TF020121 | Congelación, Aluminio Stucco, 0.90 X 1.90 X 0.065 (m) |  |
| TF020122 | Congelación, Aluminio Stucco, 1.00 X 2.00 X .065 (m) |  |
| TF020123 | Congelación, Aluminio Stucco, 1.10 X 2.10 X .065 (m) |  |